|  |
| --- |
| 金堂县第二人民医院医用设备询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 总价 |
| 一字铅围脖 | \ | 个 | 2 | 700元 | 1400元 |
| 技术要求 | 1、铅当量：在120Kv管电压下，铅当量≥0.5mmPb2、防护适用范围： 40KV-150KV管电压3、防护材料：高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能有效抵挡散射线对人体甲状腺部位的伤害，防护性能好。4、人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料结实，不会被轻易划伤划破。5、围脖宽度：30-40mm6、每个铅围脖需配置1个晾衣架；承重要求：能承受产品自重；材质要求：不锈钢材质。7、产品经过ISO9001:2005标准质量认证，ENIS013485医疗器械质量体系认证；8、产品保质期≥五年，终身维护；9、产品经过药监局备案和第三方质量检测； |
| 询价人（本单位）：唐老师 | 联系电话：18181926606 | 日期：2025.2.11 |
| 报价公司名称： | 联系人： | 联系电话： |
| 报价合计金额（元） | 报价时间： |
| 备注：请按照本通知单格式填写（可增加表格行数），并附上公司资质及生产厂家资质，于三个工作日内纸质鲜章扫描回复至邮箱2495835086@qq.com |